Dette hjælpeskema er udarbejdet som vejledning til mellemliggende syn på ovennævnte fartøjer

**OK** betyder, at området er efterset og fundet i orden. **NA** betyder, at området ikke er relevant for pågældende fartøj (fx ikke gældende eller ækvivalent løsning er accepteret af Søfartsstyrelsen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skibets navn: | Hjemsted: | Synsdato: |

| Certifikater og dokumenter | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Efterses:** | **OK** | **NA** | **Bemærkninger** |
| Bilagsmappe |  |  |  |
| Fartstilladelse |  |  |  |
| Kaldesignalsbevis |  |  |  |
| Målebrev |  |  |  |
| Nationalitetsbevis |  |  |  |
| Besætningsfastsættelse (evt.) [[1]](#footnote-1) |  |  |  |
| Stabilitetsoplysninger |  |  |  |
| Sikkerhedsinstruks |  |  |  |

| Kapitel II: Konstruktion, vandtæthed og udstyr | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Efterses:** | **OK** | **NA** | **Bemærkninger** |
| Pakninger og lukkeanordninger i overbygninger, dækshuse og nedgangskapper |  |  |  |
| Koøjer, vinduer og stormklapper |  |  |  |
| Ankerudrustning [[2]](#footnote-2) |  |  |  |
| Styreanlæg og nødstyreanlæg |  |  |  |

| Kapitel IV: Maskineri og elektriske anlæg | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Efterses:** | **OK** | **NA** | **Bemærkninger** |
| Generel inspektion af fremdrivningsmaskineriet |  |  |  |
| Afskærmning af bevægelige dele |  |  |  |
| Dørk i maskinrum *(af metal og fastgjort)* |  |  |  |
| Håndlænsepumper *(samtlige vandtætte rum)* |  |  |  |
| Mekanisk lænsepumpe fra maskinrum *(længde ≥ 12 m)* |  |  |  |
| Vandstandsalarm i maskinrum *(akutisk og visuel alarm ved styreplads)* |  |  |  |

| Kapitel V: Brandsikring og brandslukning | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Efterses:** | **OK** | **NA** | **Bemærkninger** |
| Åbninger til ventilationssystemer |  |  |  |
| Stop af mekanisk ventilation |  |  |  |
| Installation til opvarmning |  |  |  |
| Komfurinstallation *(teknisk forskrift nr. 3 af 02-04-2003)* |  |  |  |
| Fjernbetjent stop af brandolietransfer- brandoliepumper og andre brandoliepumper. |  |  |  |
| Evt. brandalarm i apteringen [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
| Fast installeret brandslukningsanlæg og brandvisningsanlæg *(2 års eftersynsinterval)* |  |  |  |
| Brandmelderanlæg i motorrum *(2 års eftersynsinterval)* |  |  |  |
| Brandpumpe *(se note 3)* |  |  |  |
| Brandslanger og strålerør |  |  |  |
| Transportable ildslukkere |  |  |  |
| Brandtæppe ved komfurinstallationen |  |  |  |
| Røgmelder i apteringen *(Gælder kun ved overnattende passagerer)* |  |  |  |
| Manuelt betjent sprinkleranlæg i apteringen |  |  |  |

| Kapitel VI: Beskyttelse af besætningen | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Efterses:** | **OK** | **NA** | **Bemærkninger** |
| Skridsikring af dæk |  |  |  |
| Personlige værnemidler *(arbejdsveste/livliner eller lignende)* |  |  |  |
| Adgang til skibet |  |  |  |
| Arrangement for bjærgning af overbordfaldne[[4]](#footnote-4) |  |  |  |

| Kapitel VII: Redningsmidler og Teknisk forskrift nr. 5 af 11-05-2004 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Efterses:** | **OK** | **NA** | **Bemærkninger** |
| Redningsveste, herunder børneveste inkl. lys |  |  |  |
| Redningsmidlernes placering *(om skiltning se kap. I regel 7)* |  |  |  |
| Redningskrans *(Længde ≥ 12 m - 2 stk.)* |  |  |  |
| Redningsflåden og hydrostatisk udløserapparat |  |  |  |
| Pyroteknik *(6 stk.)* |  |  |  |

| Kapitel X: Navigationsudstyr | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Efterses:** | **OK** | **NA** | **Bemærkninger** |
| Kompasset og belysning samt deviationstabel |  |  |  |
| Søkort og nautiske publikationer |  |  |  |
| Illustreret tavle der viser redningssignaler |  |  |  |
| Lanterner – signalfigurer |  |  |  |
| Lanternetavlens alarmsystem (*Se kapitel IV R 14)* |  |  |  |
| Lydsignalapparat. |  |  |  |

| Kapitel XXV: Affald | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Efterses:** | **OK** | **NA** | **Bemærkninger** |
| Faciliteter til opbevaringer af affald *(opslag ved længde ≥ 12)* |  |  |  |

| Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, kapitel I: Arbejdets udførelse | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Efterses:** | **OK** | **NA** | **Bemærkninger** |
| Skriftlig APV (risikovurdering) for relevant arbejde om bord |  |  |  |

| Medd. Fra SFS A, kap. VII værnemidler | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Efterses:** | **OK** | **NA** | **Bemærkninger** |
| Er der relevante personlige værnemidler om bord |  |  |  |

| Medd. fra SFS A, kap. IX Medicinkiste | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Efterses:** | **OK** | **NA** | **Bemærkninger** |
| Medicinkisten i overensstemmelse med fartsområdet |  |  |  |
| Førerens sygdomsbehandlerbevis |  |  |  |
| Lægebog og radiomedical blanketter *(Undtagen medicinkiste C)* |  |  |  |
| Opbevaring af medicinen *(A kiste i skab, B i flexibag, C i plastkasse)* |  |  |  |
| Medicinkisten efterset, og kontroldokumentet ført *(skibsføreren kan selv udføre dette)* |  |  |  |
| Mobilt genoplivningsudstyr samlet og klar til brug |  |  |  |
| Mobile genoplivningsudstyr efterset hver 3. måned *§ 17 stk. 5* |  |  |  |

| Bemanding | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Efterses:** | **OK** | **NA** | **Bemærkninger** |
| Bemanding *(Lov nr. 15 af 13. januar 1997)* |  |  |  |
| Bevis for gennemgået sikkerhedskursus *(Bekendtgørelse nr. 273 af 6. maj 1998)* |  |  |  |
| Sundhedsbevis *(Bekendtgørelse nr. 438 06-06-2005)* [[5]](#footnote-5) |  |  |  |

| Rygepolitik (Lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer) | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Efterses:** | **OK** | **NA** | **Bemærkninger** |
| Forefindes skriftlig rygepolitik og er denne tilgængelig for alle om bord? |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Sted |  | Dato |  | Underskrift |

1. Handelsskib i international fart og i national fart med en bruttotonnage på 20 og derover [↑](#footnote-ref-1)
2. Kædeforfang på 12,5 m [↑](#footnote-ref-2)
3. Gælder for lukkede fartøjer med en længde på 12 m og derover bygget den 1. januar 2007 eller senere [↑](#footnote-ref-3)
4. Er der mere end en person om bord skal der være en kejs eller sele til bjærgning af overbord faldne. [↑](#footnote-ref-4)
5. Finder anvendelse på handelsskibe med en bruttotonnage på 20 og derover samt erhvervsfiskere, dog ikke bierhvervsfiskere [↑](#footnote-ref-5)